Для практической работы по изготовлению швейного изделия понадобится (на 1 участника).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 класс | | | |
| Плотная костюмная ткань без эффекта «стретч» / деним средней плотности. | | 40\*20 см, долевая нить проходит вдоль короткой стороны |  |
| Замок-молния брючный | | 1 шт. |  |
| Лента атласная, ширина 1-1,5 см | | 40 см. |  |
| Лента клеевая нитепрошивная, ширина 15 мм | | 35 см |  |
| Лента «вьюнчик» 5 мм | | 30 см. | Например  <https://www.ozon.ru/category/tesma-vyunchik/?__rr=1&abt_att=1&origin_referer=yandex.ru> |
| Пуговицы на ножке  1-1,5 см | | 3 шт. |  |
| Катушка ниток, такого же цвета, как ткань. | | 1 шт |  |
| Катушка ниток, такого же цвета, как лента и пуговицы. | | 1 шт. |  |
| Катушка белых ниток для сметывания. | | 1 шт. |  |
| 8-9 класс | | | |
| Плотная костюмная ткань без эффекта «стретч» / деним средней плотности. | 35\*18 см, долевая нить проходит вдоль короткой стороны | |  |
| Замок-молния «джинсовый»  **Длиной 8-10 см** | 1 шт. | | Например  <https://www.wildberries.ru/catalog/65514606/detail.aspx?targetUrl=EX> |
| Пуговицы на ножке  1-1,5 см | 3 шт. | |  |
| Лента «вьюнчик» 5 мм | 30 см. | |  |
| Бусины 0,5-0,8 см | 5 шт | |  |
| Катушка ниток, такого же цвета, как ткань | 1 шт | |  |
| Катушка ниток, такого же цвета, как лента и бусины | 1 шт | |  |
| Катушка белых ниток для сметывания | 1 шт | |  |
| 10-11 класс | | | |
| Плотная костюмная ткань без эффекта «стретч» / деним средней плотности. | 30\*30 см | |  |
| Кнопка пришивная 1-1,5 см | 1 шт. | | Например  <https://www.wildberries.ru/catalog/171622648/detail.aspx> |
| Лента атласная 1 см | 30 см | |  |
| Бусины 0,5-0,8 см | 5 шт. | |  |
| Катушка ниток, такого же цвета, как ткань | 1 шт | |  |
| Катушка ниток, такого же цвета, как лента и бусины | 1 шт | |  |
| Катушка белых ниток для сметывания | 1 шт | |  |

Все материалы и фурнитура из одного комплекта должны гармонично сочетаться друг с другом по цвету

Для практической работы «Ручная обработка древесины»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7, 8-9 классы | | |
| Фанера толщиной 4 – 6 мм | 70\*70 |  |
| Лобзик ручной, пилки |  |  |
| Шлиф. шкурка |  |  |
| Сверло диам 2-3 мм |  |  |
| Выжигатель |  |  |
| Чертежные принадлежности |  |  |
| 10-11 класс | | |
| Фанера толщиной 4 – 6 мм | 100\*70 |  |
| Лобзик ручной |  |  |
| Шлиф шкурка |  |  |
| Сверло диам 2-3 мм |  |  |
| Шлиф шкурка |  |  |
| Сверло диам 2-3 мм |  |  |

Для практической работы «Ручная обработка металла»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 класс | | |
| Листовая сталь Ст3, толщиной 1.5-2 мм | 60\*40 мм |  |
| Зубило |  |  |
| Надфили |  |  |
| Шлиф. шкурка |  |  |
| Сверло диам 4 и 10 мм |  |  |
| Чертилка, кернер |  |  |
| Чертежные принадлежности |  |  |
| 8-9 классы | | |
| Листовая сталь Ст3, толщиной 1-2, 5 мм | 60\*60 мм |  |
| Зубило |  |  |
| Надфили |  |  |
| Шлиф. шкурка |  |  |
| Сверло диам 9 (8) и 30 (20-25) мм |  |  |
| Чертилка, кернер |  |  |
| Чертежные принадлежности |  |  |
| 10-11 класс | | |
| Листовая сталь Ст3, толщиной 1-2, 5 мм | 70\*40 |  |
| Зубило |  |  |
| Надфили |  |  |
| Шлиф. шкурка |  |  |
| Сверло диам 3, 7и 8 мм |  |  |
| Чертилка, кернер |  |  |
| Чертежные принадлежности |  |  |